|  |  |
| --- | --- |
| **K35 „icon“ Tipkovnica****Kratke upute** | LOGO-paradox.gif |

|  |
| --- |
| **PREGLED TIPKOVNICE** |
|  |  |  |
|  |  Stanje particije | **Akt./Spavanje/Ostanak** |
| **Lampica napajanja**Svijetli = uključeno Ne svijetli = Isključeno |  |  Stanje zone | Uklj. = particija aktivnaIsklj.= particija deaktiv.Bljeska=Izlazna zadrškaBrzo bljeska=Izlazna zadrška zadnjih 10 sek.Brzo bljeska= U alarmu |
| **Lampica StayD** (Ostanak) Svijetli = Aktivirano Ne svijetli = Deaktiv. |  |
|  |  |
|  | = Pritisnuti jednom + utipkati [**MASTER ŠIFRU]** za ulaz u Brzi programski izbornik | **Zvučni pokazatelji:**Jednolično: AlarmPromjenjivo: PožarIsprekidano: Početak izlazne zadrškeBrzo isprekidano: Zadnjih 10 sek. izlazne zadrške |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **PRIKAZ ZONA**Brojevi od [1] do [32] odnose se na zone od 1 do 32. Otvorene ili zone sa zadrškom su osvjetljene, i blinkaju u alarmu. | **[TBL]** Prikaz grešakaON- svjetli ako se pojavi greška**[MEM]** Prikaz alarma u memorijiON = svijetli ako se pojavi alarm**[BYP]** PremoštenjeON = Premoštena zona svjetli |

|  |
| --- |
| **AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA** |
|  |  |
| **ZA AKTIVACIJU KOD ODLASKA…** |  | **ZA AKTIVACIJU KOD OSTANKA…** |  |
| **Za regularnu aktivaciju**:1. Zatvorene sve zone u određenoj particiji.2. Utipkajte Vaš **[ACCESS CODE]**\* ili pritisnite **[ARM]** + pristupni kod **[ACCESS CODE]** | **Stay Arm(aktivaciju)**:1. Pritisnite **[STAY]** tipku.2. Unesite Vaš [**ACCESS CODE**]\*.**Za Sleep Arm(aktivaciju)**:1. Pritisnite **[SLEEP]** tipku.2. Utipkajte Vaš **[ACCESS CODE]**\* |
|  |  |
| **Za deaktivaciju (disarm):****[OFF]** + **[KORISNIČKA ŠIFRA]\*** |
| *\* Ako je potrebno, pritisnite odgovarajuće tipke za željenu particiju. Za dvije particije,pritisnite drugu tipku nakon zvuka potvrde.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **PANIC ALARMI** | **Prikaz alarma u memoriji** |
| Za slanje tihog ili zvučnog alarma u vašu osiguravateljsku tvrtku,pritisnite i držite jednu od kombinacija tipki na popisu na 3 sekunde.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tip paničnog alarma** | **Kombinacija****Tipki** |
| Policija | [1] & [3] |
| Hitna pomoć | [4] & [6] |
| Vatrogasci | [7] & [9] |

 | Za pregled alarma koji su se pojavili u tijeku zadnjeg aktivacijskog perioda:1. Deaktivirajte sustav.2. Pritisnite **[MEM]** tipku.3. Odgovarajući broj zone koja je bila u alarmu  za vrijeme zadnje aktivacije sustava će  svjetliti. 4. Pritisnite **[CLEAR]** tipku za izlaz. |
|  |  |
| **Prikaz grešaka** | **Podešavanje tipkovnice** |
| Kada se pojavi greška, **[TBL]** tipka će svjetliti.1. Pritisnite **[TBL]** tipku. Tipka će blinkati I odgovarajući broj grešaka će svjetliti.
2. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja grešaka, u MG5000 korisničkim uputama. Ako nisu date instrukcije za otklanjanje , nazovite Vašu sigurnosnu tvrtku za popravak.
3. Pritisnite **[CLEAR]** zipku za izlaz.
 | Za gašenje zvuka tipkovnice:Pritisnite i držite tipku **[CLEAR]** 6 sekundi da uključite ili isključite zvuk tipkovnice.Za modificiranje pozadinskog svjetla:1. Pritisnite i držite **[****]** tipku 3 sekunde.
2. Tipka **[MEM]** će svjetliti.
3. Pritisnite **[****]** tipku za namještanje nivoa pozadinskog svjetla.
4. Pritisnite **[CLEAR]** ili **[ENTER]** za izlaz.
 |
|  |  |
| **Programiranje premoštenja** | **Programiranje zvona** |
| Premoštena zona ostaje neaktivna kada je particija aktivirana.1. Pritisnite **[BYP]** tipku.
2. Unesite Vaš **[ACCESS CODE]**\*.
3. Odgovarajuče LED-ice svih otvorenih zona će svjetliti. Izaberite zone koje želite premostiti utipkavajući dvoznamenkasti broj zone (npr. zona 3 = 03). LED- ica odgovarajuće zone će bljeskati.
4. Pritisnite **[ENTER]** tipku za spremanje i izlaz
 | Zona uključena ili postavljena kao zvono će Vas upozoriti svaki put kada je otvorena uzrokujući zvuk na tipkovnici.1. Pritisnite i držite **[****]** tipku 3 sekunde.
2. Izaberite zonu koju želite da bude zvona, unoseći dvoznamenkasti broj zone. Odgovarajuća LED-ica zone će blinkati. Npr, za zvono zone 2 utipkajte **[0]** pa **[2]**. Tipkovnica će automatski sačuvati jednom dvoznamenkasti unešeni broj zone.
3. Pritisnite **[ENTER]** tipku za izlaz.
 |

|  |
| --- |
| **MASTER BRZI IZBORNIK (MENU)** |

|  |
| --- |
| **KREIRANJE KORISNIKA (creating of users)** |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + **[MASTER CODE]** | Tipka [ ] će blinkati. LED/tipka svjetli = programirani korisnik.**[PARTITION MASTER CODE]** se također može koristiti. |
| 2 | **[USER NUMBER]** | MG10LEDV/H = 1 znamenka: 1 do 0(10) |
| 3 | **[CODE]** | Utipkajte 4- ili 6-znamenkasti kod. |
| 4 | **[CONFIRM CODE]** | Potvrdite 4- ili 6- znamenkasti kod. |
| 5 | **[LEARN REMOTE]** / **[ENTER]** | Pritisnite tipku na daljinskom (REM) ili [ENTER] za preskakanje. Slijedi odlazak na slijedećeg dostupnog usera (korisnika) ili ako je sustav particioniran, odlazi na korak 6. |
| 6 | **[1]** i / ili **[2]** + **[ENTER]** | Pridružite korisnika ka jednoj ili obe particije i pritisnite [ENTER]. Po default-u, users (korisnici) su dodjeljeni Particiji 1. Odlazak na sljedećeg dostupnog korisnika (usera). |

|  |
| --- |
| **ZADRŠKE (Ulazna i izlazna zadrška)** |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + **[MASTER CODE]**  | Tipka [ ] će blinkati. **[PARTITION MASTER CODE]** se također može koristiti. |
| 2 | **[TBL]** |  |
| 3 | [1] = Ulazna zadršak 1 sek.)[2] = Ulazna zadrška 2(sec.)[3] = Izlazna zadrška (sec.)[4] = Bell Cut-Off (min.) |  |
| 4 | [000] do [255] | Unesite vrijednost između 000 i 255 (000 = postavljena, zadana vrijednost). |

|  |
| --- |
| **Vrijeme i datum** |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + **[MASTER CODE]**  | Tipka[ ] blinka. **[PARTITION MASTER CODE]**. se također može koristiti |
| 2 | **[TBL]** |  |
| 3 | **[5]** |  |
| 4 | **[HH:MM]** | Unesite vrijeme. Ako je HH = 13 ili više, pređite na 6 korak. |
| 5 | **[TIME FORMAT]** | Unesite format vremena (**[1]** = 24hr; **[2]** = AM; **[3]** = PM). |
| 6 | **[YYYY/MM/DD]** | Unesite datum. |

|  |
| --- |
| POPIS GREŠAKA |
| **[1] Wireless Zone Low Battery**Slaba baterija bežične zone | Ako imate bežični detektor:Napon baterije na jednom ili nekoliko bežičnih detektora je prenizak |
| **[2] Power Trouble**Greška napajanja | Postoji 5 mogućih grešaka vezanim uz napajanje – **[1]** Baterija na centrali je slaba ili se pokvarila. **[2]** Nema glavnog 220V napajanja **[3]** Preopterećenje na napajačkom izlazu sa centrale. **[4]** Bežična tipkovnica nema glavnog napajanja. **[5]** Bežična tipkovnica ima grešku baterije |
| **[3] Bell Trouble**Greška sirene | Alarmna sirena je odspojena sa alarmne centrale. |
| **[4] Communication Trouble**Greška komunikacije | Alarmni sustav ne može poslati podatke dojavnom centru zaštitara (ako plaćate takvu uslugu) |
| **[5] Tamper/Zone Wiring Failure**Greška ožičenja ili tampera | Greška ožičenja/instalacije kod jednog ili više detektora |
| **[6] Module Tamper Trouble**Greška tampera modula | Netko je pokušao otvoriti jedan ili više modula protuprovalnog sustava |
| **[7] Fire Loop Trouble**Greška ožičenja vatrodojavne zone | Problem ožičenja vatrodojavne zone. |
| **[8] Timer Loss**Sat i datum resetirani | Sat i datum su resetirani.Ovo je jedina greška koju smijete sami ispravljati |
| *Kako ponovno podesiti vrijeme i datum?* | 1 Pritisnite **[8]** za Timer Loss.2 Unesite sat i minute. Ako je trenutno vrijeme između 01 i 12 sati  morate odabrati **[1]** za 24-satni format, **[2]** za AM - prijepodne,  i **[3]** za PM - poslijepodne. Ako je trenutno iza 12 sati, sustav će  automatski odabrati 24-stani format.3 Unesite godinu (4 znamenke).4 Unesite mjesec (2 znamenke).5 Unesite dan (2 znamenke). Sad ste podesili Vrijeme i DatumPritisnite **[CLEAR]** za izlaz. |
| **[9] Wireless Zone Supervision Loss**izgubljen nadzor bežične zone | Jedan ili više bežičnih detektora više ne komuniciraju sa centralom. |
| **[10] Module Supervision Loss**Izgubljen nadzor al. modula | Jedan ili više modula ne komuniciraju sa al. centralom |
| **[16] Keypad Fault**Greška tipkovnice | (samo za MG32I/MG32LED/MG32LRF): jedna ili više tipkovnica više ne komuniciraju sa al. centralom. |
| **[SLEEP] Keypad Fault**Greška tipkovnice | (samo za MG10LEDV/H): jedna ili više tipkovnica više ne komuniciraju sa al. centralom. |